附件：
新冠病毒核酸快速检测仪及配套试剂耗材参数及报价要求
一、设备功能需求：
1、快速检测新冠病毒核酸，满足4-6小时报告要求。
2、可用于新冠核酸检测，能够同时检测新冠核酸ORf1ab及N基因。
3、检测时间＜1小时，同一批检测结果≥10个
4、检测通道：≥3个，包括但不限于FAM、HEX、VIC。
5、荧光检测：重复性CV≤5%；精密度CV≤15%。
6、要求可以24小时开机。
7、验收合格后至少24个月免费维修和维护，终身售后服务。
8、故障响应：12小时内现场解决。
二、设备配套耗材需求:
1、试剂：新冠检测试剂，样本释放剂
2、预计年使用量：50000人份
三、报价要求
1、设备与配套试剂耗材均需分开报价，报价将纳入评分。
