	监测项目
	点位个数
	点位监测内容
	点位监测频次
	监测周期

	废气
	锅炉废气排放口
	5
	颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
	每年1次，每次监测1天，非连续采样3个
	1次/年

	
	
	5
	氮氧化物
	每月1次，每次监测1天，非连续采样3个
	12次/年

	
	污水处理站废气排放口
	1
	氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度
	每季度1次，每次监测1天，非连续采样3个
	4次/年

	废水
	污水排放口
	1
	悬浮物
	每周1次（送样），每次监测1天，瞬时采样3个
	52次/年

	
	
	1
	五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、总磷、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物
	每季度1次，每次监测1天，瞬时采样3个
	4次/年

	
	
	1
	粪大肠菌群
	每月1次，每次监测1天，瞬时采样3个
	12次/年



