成都市第五人民医院危险废物物联网系统建设项目
设备技术参数

	










壁挂式危废物联网规范化操作终端（医废/危废通用型）
	一体机配置详细参数：
1、 可与物联网地磅秤进行称重数据的实时采集
2、 配置13寸高亮电容式触控屏
3、 配置不锈钢数字键盘，包含数字和常用操作键盘
4、 支持RS232/RS485/USB协议与物联网设备通信
5、 配置二维码危废不干胶标签打印机和标签。
6、 配置集成小票不干胶标签打印机和标签，可打印医废收集回执小票
7、 支持热敏打印防水/防油/防撕危废二维码不干胶标签/支持二维码和条码打印功能
8、 配置外置式有线二维码扫码枪，每台设备不少于一把。
9、 系统支持WIFI、以太网联网，内置4G无线通信网络
内置全套危废物联网全过程数字化管理系统终端操作系统：
1、 操作人员登陆功能
2、 称重入库功能
3、 扫描二维码查询危废入库记录
4、 打印/重打印带二维码危废标签
5、 取消称重入库功能
6、 查询危废处置流程追溯功能
7、 危废出库（加入预出库区）功能
8、 库存记录查询功能模块
9、 按日/按月出入库统计功能
10、 修正库存重量功能模块
11、 危废出入库台账功能模块
12、 其他功能模块（随省厅接口开放同步增加）
13、 危废操作日志功能模块
14、 危废操作视频记录功能模块）

	





物联网台秤
	1、物联网不锈钢台面台秤，不锈钢外壳称重仪表，全304不锈钢仪表和支架，
2、2吨量程，三级精度，1000g鉴定精度，不低于50cmX70cm加厚台面
3、支持RS232/RS485串口数据传输/支持ModbusRTU协议
4、配置4G物联网数采仪，可独立联网，独立传输称重数据，固定式操作终端和手持式终端均可无线连接物联网台秤获取数据

	












半球摄像机
	1、视频分辨率和帧率不低于2560×1440@25fps;
2、设备镜头具备电动变焦功能，镜头焦距焦范围不小于
3-12mm(毫米);
3、最低照度彩色：0.005lx(勒克斯),黑白可达0.0001lx
(勒克斯);
4、具备声光报警功能；
5、支持双码流技术，主码流最高为2560x1440@25fps,子码流应为640x480@25fps
6、具备补光功能，补光距离不低于30m(米):
7、设备可远程字符叠加，可远程参数配置，可远程恢复默认；
8、不少于1个RJ4510 M/100 M自适应以太网口；
9、设备具备语音对讲功能；
10、不低于IP67防尘防水等级。

	











筒机摄像机
	1、视频分辨率和帧率不低于2560×1440@25fps;
2、设备具备电动变焦镜头，镜头焦距焦范围不小于3-12mm(毫米);
3、最低照度彩色可达0.0051x(勒克斯),黑白可达0.0001lx(勒克斯);
4、设备具备声光报警功能；
5、支持双码流技术，主码流最高为2560x1440@25fps,子码流应为640x480@25fps;
6、具备补光功能，补光距离不低于30m(米);
7、设备可远程字符叠加，可远程参数配置，可远程恢复默认 ；
8、不少于1个RJ4510M/100 M自适应以太网口
9、设备具备语音对讲功能；
10、不低于IP67防尘防水等级。

	车牌识别摄像机
	1、出入口补光抓拍一体机，包含防护罩、摄像机、镜头、
LED补光灯等，分辨率和帧率不低于1920*1200@25fps;
2、最小照度彩色可达0.002lx(勒克斯),黑白可达0.0002
lx(勒克斯),采用电动变焦镜头，支持软件自动调焦，自动光圈 ；
3、摄像机自身可对机动车辆进行抓拍、识别、过滤，可设
置仅对正向、背向、全部车辆进行抓拍；
4、具有不少于1个RS-485接口、1路音频输出、3路触发
输入、2路触发输出，1个存储卡接口；
5、防护等级不低于IP67。

	


21寸监控显示器
	1、 分辨率1920*1080， VA高清屏
2、 178度可视角度
3、 3000:1对比度
4、 [bookmark: _GoBack]亮度： 300cd/m2，72% NTSC色域面积
5、 接口 1个HDMI + 1个 VGA接口，相应时间 8ms
6、 支持壁挂安装和桌面安装

	


8T监控专用硬盘
	1、7200转3.5英寸监控企业级硬盘
2、SATA3.0接口
3、容量8TB，缓存256M。

	


8口千兆POE交换机
	1、 提供8个千兆PoE电口
2、 交换容量：16 Gbps
3、 包转发率：11.91 Mpps
4、 支持IEEE 802.3at/af
5、 端口最大供电功率：30 W
6、 整机最大供电功率：60 W
7、 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z
8、 支持6 KV防浪涌（PoE口）
9、 支持PoE输出功率管理
10、 存储转发交换方式
11、 具备千兆网络接入
12、 坚固式高强度金属外壳
13、 供电方式：48 VDC，1.35 A


	

户外防水监控网络机柜
	1、 防尘防水，支持户外环境安装
2、 前开门壁挂式安装
3、 尺寸 600mm*500mm*200mm；1.2mm冷轧钢板材质；外壳防护等级IP43

	
8路2盘位NVR录像机（平台对接）
	1、 支持满配2个8TB硬盘（总容量可达16TB)
2、 HDMI接口，VGA接口，异源输出，可支持2K+1080P 输出，2个10M/100M/1000Mbps网口USB2.0接口1个eSATA接口
3、 报警IO接口：4路报警输入，2路报警输出




