成都市第五人民医院移动查房车采购项目调研需求
1、 移动查房车技术参数调研要求
	序号
	子项
	技术参数要求

	1 
	系统配置
	尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，采用高精度电容触摸屏，支持裸手和多层手套操作，可横竖屏切换；
CPU：≥i5 12代 ≥八核十二线程  
内存：≥8GB 内存
固态硬盘：容量≥256GB
操作系统：支持windows 10专业版及以上
系列网卡：支持2.4G/5G Hz Wifi6网络，支持802.11 b/g/n/ac/ax以上标准

	2 
	集成设计
	接口，摄像头，麦克风，接口防尘仓，电源开关，节能模块等均集成于一体机上

	3 
	接口需求
	USB3.0≥2个，USB2.0≥2个，HDMI≥1个，RJ4≥1个，Type C≥1个，SIM卡槽≥1个，以上接口内置不通过转接线外露

	4 
	摄像头
	一体机配置内嵌摄像头，具备物理开启/关闭结构装置

	5 
	麦克风
	一体机配置内嵌式麦克风，位于一体机正面

	6 
	接口防尘仓
	USB和Type C等接口位于一体机背后，具有接口保护盖，关闭时接口完全隐藏（提供接口防尘仓开启和关闭的实物照片）

	7 
	节能管理
	一体机屏幕下方具备智能感应模块，实现人靠近时自动唤醒，无人时熄屏；

	8 
	电量指示灯
	一体机上开关按键集成电量指示灯，各种状态显示不同颜色，充电、充满、低电量具有不同颜色状态灯

	9 
	智能开关
	为了方便操作，开关机按键位于一体机底部，并凸出底部边框，按键为非金属材质或未消毒防腐蚀材质；

	10 
	显示器支架
	显示器支架不占用操作台面空间，支持≥12CM升降；支持俯角≥15°，仰角≥15°调节；线缆完全隐藏于显示器固定支架内，无外漏。

	11 
	台面设计
	台面支持气动升降升降范围≥30CM；台面与键盘托及把手之间无需螺丝固定，采用一体压铸成型设计；

	12 
	台面材质
	台面采用ABS工程塑料+铝合金材质（适用医疗环境下的防腐蚀材质）

	13 
	台面尺寸
	操作台面（不含把手和键盘托）尺寸：≥41CM*41CM

	14 
	防滑围挡设计
	具有与台面一体成型的铝合金材质防滑围挡，围挡高度≥28mm

	15 
	键盘托设计
	全铝合金键盘托向上倾斜≥10°，符合人体工程学设计；

	16 
	鼠标托盘
	配置旋转式鼠标托盘，支持在键盘托左右侧灵活安装，配备可抽拉隐藏式键盘托；

	17 
	折叠侧方扩展台面
	尺寸≥14CM*14CM；

	18 
	立柱结构
	配置铝合金升降立柱，采用气动升降方式，支持台面升降≥30CM； 

	19 
	抽屉设计
	配置≥5层分类抽屉；第一层浅抽屉、第二层中抽屉、第三层带锁深抽屉、第四层和第五层无特殊要求；抽屉配备一键中央密码锁+药品抽屉独立锁双重锁止功能；采用静音自吸滑轨；

	20 
	电源线
	支持整车直充，配备专用充电底座，停放即可自动充电，无需拆卸电池；车身配备实时电量显示屏，支持显示剩余电量及续航时长。充电线采用隐藏式伸缩设计，固定于车身。

	21 
	脚轮
	4个医用静音脚轮，其中2个带刹车锁定功能；

	22 
	配件
	配件采用模块化设计，可根据需求灵活选配可拆卸锐器盒固定架，医疗垃圾桶及医用洗手液、擦手纸专属置物架，车尾设置专用置物区

	23 
	续航时间
	充满电后可持续稳定使用≥8小时

	24 
	电池仓设计
	采用高性能磷酸铁锂电池，循环使用寿命≥3000次，安全性能达标；

	25 
	其他要求
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