参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价
	总价
	参数需求

	1
	学科办
	双通道微量注射泵
	国产
	1
	12000
	12000
	设备功能需求：
1、运行模式：注射、回抽
2、注射精度：≤±0.5%
3、重复性：≤±0.05%
4、注射范围：0.5μL-60mL
5、最低流速：≤0.0001μL/min（0.5μL注射器）
6、最大流速：≥102mL/min（60mL注射器）
7、驱动方式：步进电机
8、线性推力：≥500bs（23kg）
9、步进：≤0.05μm/Step
设备配置：
双通道微量注射泵主机1台



