固定式辅助显示系统配置方案
	设备名称
	产地
	参数要求
	数量
	预算价格

	专用显示器
	国产
	尺寸：27英寸
分辨率：3840*2160
点距：0.1554*0.1554mm
响应时间：8ms
亮度：大于或等于350cd/㎡
对比度：1300:1
可视角度：178°
端口：HDMI,USB,DP.

配高清信号线，长度适合手术需要
	8
	7800元/台

	固定支架
	国产
	勘验现场定制配合吊塔安装，

可左右，上下调节。
	8
	1500元/个

	高清信号线
	国产
	与手术室设备配套，

长度满足手术需要，信号衰减小。抗干扰能力强。
	8
	400元/根

	合计
	
	
	
	9700元/套


固定支架参考图片
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移动式辅助显示系统配置方案
	设备名称
	产地
	参数要求
	数量
	预算价格

	专用显示器
	国产
	尺寸：27英寸
分辨率：3840*2160
点距：0.1554*0.1554mm
响应时间：8ms
亮度：大于或等于400cd/㎡
对比度：1300:1
可视角度：178°
端口：HDMI,USB,DP.

配高清信号线，长度适合手术需要
	3
	7800元/台

	推车
	国产
	满足手术室要求，

显示器可左右，上下调节。

可收纳附件。

可升降。

带电源排插。
	3
	6300元/台

	高清信号线
	国产
	与手术室设备配套，

长度满足手术需要，信号衰减小。抗干扰能力强。
	
	400元/根

	合计
	
	
	
	14500元/套


推车参考图片
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