成都市第五人民医院共享自助服务项目服务要求

包件1  共享充电宝服务
1、设备技术参数：
①.中型电宝桩（12～32口）参数要求：输入电压: 100V ~240V；静态输入功耗:50W ；最大输入功耗:300W；最大输入电流:1.5-3.5A；静态用电量(24小时):≦0.168度；
②.大型电宝桩（36口以上、带LED显示屏）参数要求：输入电压:100V~240V；静态输入功耗:110W；最大输入功耗:410W；最大输入电流:1.7A~4.1A；静态用电量(24小时):≦2.64度；
2、产品技术参数：
①.提供的共享产品必须符合国家相关质量标准要求，须提供相应产品的合格证明书（3C）、产品安全认证（CE等）、产品质量认证(GB/T）、防火等级认证（V0级），产品均由供应商提供，医院不支付任何费用；
②.服务商提供共享充电宝须具备快充功能；
③.支持微信、支付宝扫码支付；
④.服务商提供的共享充电宝要便于使用，院内院外均便于归还；
⑤.共享充电宝设备根据医院提供的场地布局，由医院确定颜色及款式；
⑥.具有自助盘点设备内部充电宝数量的能力，并能够及时通知管理人员补货；全年365天为患者提供移动充电服务；
3、维护保养：
服务商须对设备质量全权负责并安排专人进行定期维护保养，设备发生故障，要求投标供应商在2小时内到场解决，无法解决时要有备机，不得影响医院的正常运行。
4、收费标准：

 每笔订单免费时长≧5分钟，使用价格≦1.5元/半小时，1小时≦3元，全天封顶价≦30元/天，要低于市场平均价。
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